(module SAM11936-ND (layer F.Cu) (tedit 6021C64E)
  (fp_text reference REF** (at 0 8.89) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAM11936-ND (at 0 10.16) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.2446 5.0546) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.2954 5.0546) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.2446 2.5146) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.2954 2.5146) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.2446 -0.0254) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.2954 -0.0254) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.2446 -2.5654) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.2954 -2.5654) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -1.2446 -5.1054) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 1.2954 -5.1054) (size 1.85 1.85) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/SSW-105-21-G-D.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
