(module SAMTEC_BBL-103-G-E-2pin (layer F.Cu) (tedit 61AFFC65)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_BBL-103-G-E-2pin (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 0.96 0.96) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 0.96 0.96) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask))
)
