(module SAMTEC_BBL-103-G-E (layer F.Cu) (tedit 61AFFC8F)
  (fp_text reference REF** (at 0.803 -3.155) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_BBL-103-G-E (at 9.058 3.135) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 0.96 0.96) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 0.96 0.96) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 0.96 0.96) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask))
  (model C:/Dropbox/KiCAD/3DModels/BBL-103-G-E.stp
    (offset (xyz 2.5 0 1))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
