(module SAMTEC_SL-103-G-11 (layer F.Cu) (tedit 61B1882E)
  (fp_text reference REF** (at -4.175 -3.155) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_SL-103-G-11 (at 4.08 3.135) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.264 1.264) (drill 0.914) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.264 1.264) (drill 0.914) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.264 1.264) (drill 0.914) (layers *.Cu *.Mask))
)
