(footprint "SMD_3225-4pin" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.508 -2.667 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "SMD_3225-4pin" (at 0.254 -3.81 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0) (layer "F.Fab") hide)
  (pad "1" smd rect (at -1.143 0.889) (size 1.4 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 1.143 0.889) (size 1.4 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 1.143 -0.889) (size 1.4 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -1.143 -0.889) (size 1.4 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
