(module SON50P200X200X80-8N (layer F.Cu) (tedit 61C0EC9D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.34 -2.017 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON50P200X200X80-8N (at 10.23 2.017 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.945 -0.75) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.945 -0.25) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.945 0.25) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.945 0.75) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.945 0.75) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.945 0.25) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.945 -0.25) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.945 -0.75) (roundrect_rratio 0.03) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)