(module SPM15 (layer F.Cu) (tedit 551189BE)
  (fp_text reference U28 (at 14.9225 -12.0269) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SPM15 (at 0.02794 14.69136) (layer F.SilkS))
  (fp_text user Trim (at 4.83362 -0.00508) (layer F.SilkS))
  (fp_text user Vout- (at 4.83362 -10.06348) (layer F.SilkS))
  (fp_text user Vout+ (at 5.28066 9.99744) (layer F.SilkS))
  (fp_text user ON/OFF (at -4.8895 -10.287) (layer F.SilkS))
  (fp_text user Vin- (at -5.89534 -2.4638) (layer F.SilkS))
  (fp_text user Vin+ (at -5.83946 2.73304) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -10.16 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 -10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.16 -10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
