(footprint SRP1770TA (layer F.Cu) (tedit 63FA1129)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.905 -9.525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SRP1770TA (at 3.175 9.525 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -7.675 0.0 90.0) (size 12.5 3.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 7.675 0.0 90.0) (size 12.5 3.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)