(module SOP254P680X220-4N (layer F.Cu) (tedit 620BAC7C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.735 -3.189 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP254P680X220-4N (at 6.885 3.189 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -3.15 -1.27) (size 1.61 0.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -3.15 1.27) (size 1.61 0.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 3.15 1.27) (size 1.61 0.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 3.15 -1.27) (size 1.61 0.58) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)