(module SST-10-IR (layer F.Cu) (tedit 58E2CD82)
  (attr smd)
  (fp_text reference LED30 (at 0 4.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SST-10-IR-B90-K850-00 (at -0.4 -3.4) (layer F.Fab))
  (pad A smd rect (at 0 -1.1) (size 2.7 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T smd rect (at 0 0) (size 2.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at 0 1.1) (size 2.7 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T thru_hole circle (at -1 0) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T thru_hole circle (at 1 0) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -1 1.25) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 0 1.25) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 1 1.25) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at -1 -1.25) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at 0 -1.25) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at 1 -1.25) (size 0.6604 0.6604) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
)
