(module SiS443DN (layer F.Cu) (tedit 58E0747D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SiS443DN (at -0.03 2.61) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 1.52 0.9975) (size 0.76 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.52 0.3375) (size 0.76 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.52 -0.3225) (size 0.76 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.53 -0.9825) (size 0.76 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.457 -0.9825) (size 0.99 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.457 -0.3225) (size 0.99 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.457 0.3375) (size 0.99 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.457 0.9975) (size 0.99 0.405) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.54 -0.01) (size 1.725 2.235) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
