(footprint QFP50P1600X1600X160-100N (layer F.Cu) (tedit 65F5D25E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.295 -10.29 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFP50P1600X1600X160-100N (at 5.77 10.29 0) (layer F.Fab))
  (pad 26 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -6.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -5.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -5.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -4.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -4.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -3.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -3.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 3.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 3.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 4.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 4.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 5.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 5.5 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 6.0 7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 76 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 6.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 77 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 5.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 78 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 5.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 79 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 4.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 80 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 4.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 81 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 3.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 82 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 3.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 83 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 84 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 85 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 86 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 87 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 88 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 89 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 90 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 91 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 92 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 93 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 94 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -3.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 95 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -3.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 96 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -4.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 97 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -4.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 98 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -5.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 99 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -5.5 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 100 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -6.0 -7.67 90.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -6.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -5.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -5.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -4.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -4.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -3.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -3.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -2.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -2.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -1.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 -0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 0.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 1.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 2.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 2.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 3.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 3.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 4.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 4.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 5.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 5.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -7.67 6.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 6.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 5.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 5.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 4.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 4.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 3.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 3.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 2.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 2.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 1.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 0.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 65 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 66 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -1.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 67 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -2.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 68 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -2.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 69 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -3.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 70 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -3.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 71 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -4.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 72 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -4.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 73 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -5.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 74 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -5.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 75 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 7.67 -6.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)