(footprint "TPS7A2633_SON65P200X200X80-7N" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.292 -1.7134) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "SON65P200X200X80-7N" (at 1.49 1.74) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -0.95 -0.65) (size 0.45 0.32) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "2" smd rect (at -0.95 0) (size 0.45 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "3" smd rect (at -0.95 0.65) (size 0.45 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "4" smd rect (at 0.95 0.65) (size 0.45 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "5" smd rect (at 0.95 0) (size 0.45 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "6" smd rect (at 0.95 -0.65) (size 0.45 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "7" smd roundrect (at 0 0) (size 1 1.6) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
