(module TRANS_BSC100N06LS3GATMA1 (layer F.Cu) (tedit 62F562A9)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -4.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRANS_BSC100N06LS3GATMA1 (at 12.24 4.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 5_8 smd custom (at 0.0 0.0 180.0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -1.13 -2.205)
          (xy 3.325 -2.205)
          (xy 3.325 -1.605)
          (xy 2.525 -1.605)
          (xy 2.525 -0.935)
          (xy 3.325 -0.935)
          (xy 3.325 -0.335)
          (xy 2.525 -0.335)
          (xy 2.525 0.335)
          (xy 3.325 0.335)
          (xy 3.325 0.935)
          (xy 2.525 0.935)
          (xy 2.525 1.605)
          (xy 3.325 1.605)
          (xy 3.325 2.205)
          (xy -1.13 2.205)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 1 smd rect (at -2.865 -1.905) (size 0.925 0.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.865 -0.635) (size 0.925 0.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.865 0.635) (size 0.925 0.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.865 1.905) (size 0.925 0.5) (layers F.Cu F.Mask))
)