(module TRANS_FDMS86102LZ (layer F.Cu) (tedit 62F936B3)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.075 -4.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRANS_FDMS86102LZ (at 7.595 3.915 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.67 -1.905) (size 1.27 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -2.67 -0.635) (size 1.27 0.64) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -2.67 0.635) (size 1.27 0.64) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -2.67 1.905) (size 1.27 0.64) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 2.67 1.95) (size 1.27 0.64) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.67 0.635) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 2.67 -0.635) (size 1.27 0.64) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 2.67 -1.905) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6-8 smd rect (at 0.66 0.0) (size 3.75 3.91) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)