(module SOP65P640X120-20N (layer F.Cu) (tedit 62C1C4AD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.325 -4.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P640X120-20N (at 7.295 4.385 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 -2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 -2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 -1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 -0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 -0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.87 2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 -0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 -0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 -1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 -2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.87 -2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)