(module Teensy35_36 (layer F.Cu) (tedit 58E52035)
  (fp_text reference U63 (at 0 -10.16) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Teensy3.5 (at 0 10.16) (layer F.Fab))
  (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 19.05 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 21.59 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 24.13 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 26.67 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 29.21 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at 29.21 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at 26.67 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at 24.13 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at 21.59 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at 19.05 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 35 thru_hole circle (at 16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 36 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -24.13 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -26.67 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -29.21 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 38 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at -16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at -19.05 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at -21.59 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at -24.13 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at -26.67 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 53 thru_hole circle (at -29.21 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
