(module REG_NCP114AMX330TBG (layer F.Cu) (tedit 62E74FE8)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.022062 -1.125477 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value REG_NCP114AMX330TBG (at 2.161906 1.090784 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 0.0 0.0 45.0) (size 0.58 0.58) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd custom (at -0.325 0.5) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.15 0.15)
          (xy 0.15 0.15)
          (xy 0.15 -0.08)
          (xy -0.15 -0.38)
        ) (width 0.001)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd custom (at 0.325 0.5) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.15 0.15)
          (xy 0.15 -0.28)
          (xy 0.05 -0.28)
          (xy -0.15 -0.08)
          (xy -0.15 0.15)
        ) (width 0.001)
      )
    )
  )
  (pad 3 smd custom (at 0.325 -0.5) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.15 -0.15)
          (xy 0.15 0.28)
          (xy 0.05 0.28)
          (xy -0.15 0.08)
          (xy -0.15 -0.15)
        ) (width 0.001)
      )
    )
  )
  (pad 4 smd custom (at -0.325 -0.5) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.15 -0.15)
          (xy -0.15 0.28)
          (xy -0.05 0.28)
          (xy 0.15 0.08)
          (xy 0.15 -0.15)
        ) (width 0.001)
      )
    )
  )
)