(module VL3032_F2N (layer F.Cu) (tedit 61ED7E80)
  (fp_text reference REF** (at 0 -12.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VL3032_F2N (at 0 -13.97) (layer F.Fab))
  (fp_text user + (at -17 4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user - (at 17 4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "VL3032 F2N Rechargeable" (at 0 5) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd roundrect (at -19 0) (size 10.16 3.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 19 0) (size 7.62 3.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
