(module VREG_TPS7A8801QRTJRQ1 (layer F.Cu) (tedit 62E159B2)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -3.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VREG_TPS7A8801QRTJRQ1 (at 10.335 3.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.0 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -0.5 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 0.0 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 0.5 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.0 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.0 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 0.5 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 0.0 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -0.5 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.0 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.9 -1.0) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.9 -0.5) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.9 0.0) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.9 0.5) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.9 1.0) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.9 1.0) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.9 0.5) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.9 0.0) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.9 -0.5) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.9 -1.0) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0.0 -1.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 0.0 1.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -1.0 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 1.0 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.695 -1.695) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.695 -1.695) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.695 1.695) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.695 1.695) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)