(module SOP50P310X100-8N (layer F.Cu) (tedit 6241B435)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.825 -2.022 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP50P310X100-8N (at 7.81 2.022 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.39 -0.75) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.39 -0.25) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.39 0.25) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.39 0.75) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.39 0.75) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.39 0.25) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.39 -0.25) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.39 -0.75) (size 1.15 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)