(footprint SOP63P599X175-16N (layer F.Cu) (tedit 63F803CC)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.465 -3.5595 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP63P599X175-16N (at 7.155 3.5595 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 -2.2225) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 -1.5875) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 -0.9525) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 -0.3175) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 0.3175) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 0.9525) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 1.5875) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -2.63 2.2225) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 2.2225) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 1.5875) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 0.9525) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 0.3175) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 -0.3175) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 -0.9525) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 -1.5875) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 2.63 -2.2225) (size 1.65 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)