(module 693072010801 (layer F.Cu) (tedit 61B3FFD3)
  (descr "<B>WR-CRD</B><BR>Micro SD Card Connector Hinge, 8 pins")
  (fp_text reference REF** (at 11.645 -6.255 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 693072010801 (at 16.19 -4.315 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at -4.5 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -3.4 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -2.3 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.1 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 1.0 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at 3.2 2.7) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S3 smd rect (at -6.875 5.3) (size 1.45 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S4 smd rect (at 6.875 5.3) (size 1.45 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at 6.875 -3.0) (size 1.45 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -6.875 -3.0) (size 1.45 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)