(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 86)
    (no_connects 0)
    (area 70.93712 68.727744 113.06048 112.88268)
    (thickness 1.6)
    (drawings 5)
    (tracks 202)
    (zones 0)
    (modules 41)
    (nets 23)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.762)
    (user_trace_width 1.016)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 1.524)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.64516)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.064 4.064)
    (pad_drill 3.048)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFF7FFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284983297)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory fab/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /3.3V)
  (net 2 /A0)
  (net 3 /A1)
  (net 4 /A2)
  (net 5 /GND)
  (net 6 /SCL)
  (net 7 /SDA)
  (net 8 /Vin)
  (net 9 N-0000010)
  (net 10 N-0000011)
  (net 11 N-0000012)
  (net 12 N-0000013)
  (net 13 N-0000014)
  (net 14 N-0000018)
  (net 15 N-0000019)
  (net 16 N-000002)
  (net 17 N-0000020)
  (net 18 N-0000021)
  (net 19 N-000003)
  (net 20 N-000005)
  (net 21 N-000006)
  (net 22 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /3.3V)
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A2)
    (add_net /GND)
    (add_net /SCL)
    (add_net /SDA)
    (add_net /Vin)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000009)
  )
  (module soic-20 (layer F.Cu) (tedit 55316B91)
    (at 91.9099 90.7669 270)
    (descr "SOIC Wide, 20 pins")
    (fp_text reference U1 (at 7.2898 -4.8006 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PCA9544A (at 0 1.016 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -5.715 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /A0)
    )
    (pad 2 smd rect (at -4.445 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A1)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3.175 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /A2)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.905 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-000009)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-000002)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000010)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.905 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000011)
    )
    (pad 8 smd rect (at 3.175 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000012)
    )
    (pad 9 smd rect (at 4.445 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000013)
    )
    (pad 10 smd rect (at 5.715 4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 11 smd rect (at 5.715 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-000006)
    )
    (pad 12 smd rect (at 4.445 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000020)
    )
    (pad 13 smd rect (at 3.175 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000021)
    )
    (pad 14 smd rect (at 1.905 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000014)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000018)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.635 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-0000019)
    )
    (pad 17 smd rect (at -1.905 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000003)
    )
    (pad 18 smd rect (at -3.175 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /SCL)
    )
    (pad 19 smd rect (at -4.445 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /SDA)
    )
    (pad 20 smd rect (at -5.715 -4.81076 270) (size 0.55118 1.43002)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model walter/smd_dil/soic-20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SHT1X (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 91.9226 90.9447 90)
    (descr <b>SHT1x</b>)
    (fp_text reference U2 (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value SHT1XSMD_SHT1X (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user >Value (at 0.2032 -3.2512 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text user >Name (at -0.0762 -2.6162 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.667 1.905 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.667 0.635 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 N-000002)
    )
    (pad 3 smd rect (at -2.667 -0.635 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 N-0000010)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.667 -1.905 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.667 -1.905 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.667 -0.635 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 2.667 0.635 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 2.667 1.905 270) (size 1.79832 0.79756)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
  )
  (module mpt_0,5/4-2,54 (layer F.Cu) (tedit 55319FFF)
    (at 76.6064 91.7575 270)
    (descr "4-way 2.54mm pitch terminal block, Phoenix MPT series")
    (fp_text reference P1 (at -6.48462 0.0508 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 4.50088 270) (layer F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /SCL)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /Vin)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /SDA)
    )
    (model walter/conn_mpt/mpt_0,5-4-2,54.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mpt_0,5/4-2,54 (layer F.Cu) (tedit 553177A0)
    (at 107.3912 86.4997 90)
    (descr "4-way 2.54mm pitch terminal block, Phoenix MPT series")
    (fp_text reference P2 (at 6.5786 -0.1778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 4.50088 90) (layer F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000019)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000018)
    )
    (model walter/conn_mpt/mpt_0,5-4-2,54.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mpt_0,5/4-2,54 (layer F.Cu) (tedit 55316A2C)
    (at 107.3912 97.5233 90)
    (descr "4-way 2.54mm pitch terminal block, Phoenix MPT series")
    (fp_text reference P3 (at -7.0485 -0.1524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 4.50088 90) (layer F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000021)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000020)
    )
    (model walter/conn_mpt/mpt_0,5-4-2,54.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mpt_0,5/4-2,54 (layer F.Cu) (tedit 553177AB)
    (at 97.6122 107.2134)
    (descr "4-way 2.54mm pitch terminal block, Phoenix MPT series")
    (fp_text reference P4 (at 6.7564 -0.1778 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 4.50088) (layer F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000013)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000012)
    )
    (model walter/conn_mpt/mpt_0,5-4-2,54.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mpt_0,5/4-2,54 (layer F.Cu) (tedit 553177AD)
    (at 86.3219 107.2134)
    (descr "4-way 2.54mm pitch terminal block, Phoenix MPT series")
    (fp_text reference P5 (at -6.4897 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 4.50088) (layer F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000010)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.09728)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-000002)
    )
    (model walter/conn_mpt/mpt_0,5-4-2,54.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177F4)
    (at 101.1174 93.6752)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 2.3622 -0.1016 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000014)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 55316600)
    (at 100.5459 79.6544)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 2.2479 -0.0381 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10 uF" (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553165F7)
    (at 100.5078 77.3303)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 2.3241 -0.1143 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553165F1)
    (at 100.4697 75.0824)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 2.286 -0.0381 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 55316772)
    (at 95.3897 100.6602 270)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at 2.4003 0.1143 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 1.5494 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 5531674B)
    (at 100.5459 84.3153 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at -2.2352 0.0762 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10 uF" (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 55316748)
    (at 100.5459 82.0039 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at -2.286 0.0254 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10 uF" (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 5531679E)
    (at 90.5256 100.6602 270)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 2.4003 0.0508 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10 uF" (at 0 1.5494 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 5531679C)
    (at 88.1126 100.6602 270)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 2.4003 -0.1143 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10 uF" (at 0 1.5494 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 5531677B)
    (at 92.9386 100.6602 270)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 2.4003 -0.0508 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 1.5494 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 270) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177F7)
    (at 101.092 86.868)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.3241 -0.0635 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 5531660F)
    (at 82.9691 87.6808 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.1971 0.0127 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-000002)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177F9)
    (at 101.092 89.1032)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 2.3241 -0.1016 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-0000019)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177F6)
    (at 101.1174 91.3892)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 2.3622 -0.1778 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000018)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177EF)
    (at 101.1936 100.5332)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 2.286 -0.0635 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177F2)
    (at 101.1174 95.9612)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 2.3241 -0.1016 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000021)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177F1)
    (at 101.15296 98.48596)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 2.3241 -0.1016 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000020)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177E9)
    (at 82.9183 92.202 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 2.1463 0.1016 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000011)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 55316644)
    (at 82.9691 96.8502 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 2.1844 0.0508 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000013)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 55316632)
    (at 82.9183 94.5515 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 2.1844 0.0508 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000012)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 55316624)
    (at 82.9691 85.3948 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.286 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-000009)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177E8)
    (at 82.9183 89.9668 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 2.1717 0.0508 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000010)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553166C4)
    (at 83.0961 76.7334 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 2.2098 0.1016 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 300k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /A0)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553166D1)
    (at 83.0326 79.2607 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 2.2606 0.0254 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 300k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553166DB)
    (at 83.0326 81.7753 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 2.2606 0.0762 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 300k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /A2)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module dip_3-300 (layer F.Cu) (tedit 553177B8)
    (at 91.9861 79.121 270)
    (descr "Dip switch, DIL6 x 0,3\"")
    (tags DIP)
    (fp_text reference S1 (at -4.6228 6.9977 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIP_3_SWITCH (at 0 6.604 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.7973 270) (size 1.4986 2.1971) (drill 0.8001)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /A0)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 3.81 270) (size 1.4986 2.1971) (drill 0.8001)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /A1)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 3.81 270) (size 1.4986 2.1971) (drill 0.8001)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A2)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -3.81 270) (size 1.4986 2.1971) (drill 0.8001)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -3.81 270) (size 1.4986 2.1971) (drill 0.8001)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 -3.81 270) (size 1.4986 2.1971) (drill 0.8001)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GND)
    )
    (model walter/switch/dip_3-300.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 55316A0F)
    (at 76.2 76.2)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 55316A17)
    (at 107.95 76.2)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 55316A03)
    (at 107.95 107.95)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 553169FC)
    (at 76.2 107.95)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module LED-0603 (layer F.Cu) (tedit 553176AF)
    (at 76.6572 81.1784 180)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 1.8415 -0.0508 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.016 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 180) (size 0.79756 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-000005)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 180) (size 0.79756 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
  )
  (module 0805 (layer F.Cu) (tedit 553177D9)
    (at 76.44384 83.03768 180)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 2.0x1.25mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 2.2098 0.0762 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.5494 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-000005)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 0 180) (size 0.89916 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "0805.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module do214ac (layer F.Cu) (tedit 5531A009)
    (at 77.17028 102.20452 180)
    (descr DO214AC)
    (fp_text reference D2 (at -3.74396 -0.05588 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ZENER (at 0 1.9685 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.72974 0 180) (size 2.10058 1.69926)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.72974 0 180) (size 2.10058 1.69926)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /GND)
    )
    (model walter/smd_diode/do214ac.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1206 (layer F.Cu) (tedit 5531A33A)
    (at 77.00264 99.01936)
    (descr "chip capacitor, resistor or ferrite bead, 3.2x1.6mm")
    (tags CHIP)
    (attr smd)
    (fp_text reference F1 (at 3.0734 -0.11176 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FUSE (at 0 1.69926) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.50114 0) (size 1.09982 1.69926)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /Vin)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.50114 0) (size 1.09982 1.69926)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3.3V)
    )
    (model "1206.wrl\"\n"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name /3.3V) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.64516))
    (min_thickness 0.1)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 73.2028 73.0885) (xy 111.0361 73.0885) (xy 111.0361 110.7694) (xy 73.1647 110.7694)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch full 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.64516))
    (min_thickness 0.1)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 95.9231 94.7547) (xy 94.8436 94.7547) (xy 94.8436 91.9734) (xy 89.0905 91.9734) (xy 89.1159 94.7674)
        (xy 87.8459 94.7674) (xy 87.8459 86.9823) (xy 89.0397 86.9823) (xy 89.0651 89.8652) (xy 94.7547 89.8652)
        (xy 94.7547 86.9823) (xy 95.9231 86.9823)
      )
    )
  )
  (zone (net 5) (net_name /GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.64516))
    (min_thickness 0.1)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 111.0488 73.1012) (xy 111.0361 110.7694) (xy 73.1647 110.7694) (xy 73.2028 73.0885)
      )
    )
  )
)
