(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 110)
    (no_connects 0)
    (area 157.429999 88.849999 241.350001 165.150001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 487)
    (zones 0)
    (modules 53)
    (nets 42)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu mixed)
    (0 B.Cu mixed)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.35)
    (user_trace_width 0.63)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.25)
    (zone_clearance 0.64516)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.01)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.035)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.02)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.3 1.3)
    (pad_drill 0.85)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFBFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /Amplifiers/AN_IN_1)
  (net 2 /Amplifiers/RAW_1)
  (net 3 /DO_1)
  (net 4 /DO_2)
  (net 5 /DO_3)
  (net 6 /DO_4)
  (net 7 /Potentiometers/ACU_A)
  (net 8 /Potentiometers/ACU_B)
  (net 9 /Potentiometers/ACU_POT_DISABLE)
  (net 10 /Potentiometers/ACU_W)
  (net 11 /Potentiometers/CS_1)
  (net 12 /Potentiometers/DIGI_A)
  (net 13 /Potentiometers/DIGI_B)
  (net 14 /Potentiometers/DIGI_POT_ENABLE)
  (net 15 /Potentiometers/DIGI_W)
  (net 16 /Potentiometers/INPUT_A)
  (net 17 /Potentiometers/INPUT_B)
  (net 18 /Potentiometers/INPUT_W)
  (net 19 /Potentiometers/SCK_1)
  (net 20 /Potentiometers/SDO_1)
  (net 21 /SCL0)
  (net 22 /SDA0)
  (net 23 /TEENSY3.3V)
  (net 24 GND)
  (net 25 N-0000031)
  (net 26 N-0000032)
  (net 27 N-0000038)
  (net 28 N-0000039)
  (net 29 N-0000040)
  (net 30 N-0000041)
  (net 31 N-0000042)
  (net 32 N-0000043)
  (net 33 N-0000046)
  (net 34 N-0000047)
  (net 35 N-0000054)
  (net 36 N-0000055)
  (net 37 N-0000065)
  (net 38 N-0000068)
  (net 39 N-0000070)
  (net 40 REG3.3V)
  (net 41 VUSB)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.25)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /Amplifiers/AN_IN_1)
    (add_net /Amplifiers/RAW_1)
    (add_net /DO_1)
    (add_net /DO_2)
    (add_net /DO_3)
    (add_net /DO_4)
    (add_net /Potentiometers/ACU_A)
    (add_net /Potentiometers/ACU_B)
    (add_net /Potentiometers/ACU_POT_DISABLE)
    (add_net /Potentiometers/ACU_W)
    (add_net /Potentiometers/CS_1)
    (add_net /Potentiometers/DIGI_A)
    (add_net /Potentiometers/DIGI_B)
    (add_net /Potentiometers/DIGI_POT_ENABLE)
    (add_net /Potentiometers/DIGI_W)
    (add_net /Potentiometers/INPUT_A)
    (add_net /Potentiometers/INPUT_B)
    (add_net /Potentiometers/INPUT_W)
    (add_net /Potentiometers/SCK_1)
    (add_net /Potentiometers/SDO_1)
    (add_net /SCL0)
    (add_net /SDA0)
    (add_net /TEENSY3.3V)
    (add_net GND)
    (add_net N-0000031)
    (add_net N-0000032)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000043)
    (add_net N-0000046)
    (add_net N-0000047)
    (add_net N-0000054)
    (add_net N-0000055)
    (add_net N-0000065)
    (add_net N-0000068)
    (add_net N-0000070)
    (add_net REG3.3V)
    (add_net VUSB)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.25)
    (trace_width 0.63)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module TEENSY3 (layer F.Cu) (tedit 53CDB2DC)
    (at 197.739 115.443)
    (fp_text reference U1 (at 0 6.604) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TEENS3.1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 -15.24) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /Potentiometers/DIGI_POT_ENABLE)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /Potentiometers/ACU_POT_DISABLE)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /DO_1)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /DO_2)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /DO_3)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /DO_4)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /Potentiometers/CS_1)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /Potentiometers/SDO_1)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 17.78) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 17.78) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /Potentiometers/SCK_1)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /SCL0)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /SDA0)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /Amplifiers/AN_IN_1)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /TEENSY3.3V)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole circle (at 7.62 -15.24) (size 1.3 1.3) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 VUSB)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 53CD9281)
    (at 236.22 160.02)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 53CD9281)
    (at 162.56 160.02)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 53CD9281)
    (at 236.22 93.98)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module SOIC8 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 175.895 124.5235 270)
    (fp_text reference U3 (at -0.4572 0.2032 270) (layer Eco1.User))
    (fp_text value OP184 (at -0.0508 0.8382 270) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000040)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-0000039)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-0000041)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 REG3.3V)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.6162 270) (size 0.6096 2.2098)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module so-8 (layer B.Cu) (tedit 48A6C16E)
    (at 171.831 114.1095 180)
    (descr SO-8)
    (attr smd)
    (fp_text reference U6 (at 0 1.016 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LT1121 (at 0 -1.016 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 N-0000068)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 VUSB)
    )
    (model smd/smd_dil/so-8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module so-8 (layer B.Cu) (tedit 48A6C16E)
    (at 171.2595 101.5365 180)
    (descr SO-8)
    (attr smd)
    (fp_text reference U7 (at 0 1.016 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LT1121 (at 0 -1.016 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 N-0000070)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 VUSB)
    )
    (model smd/smd_dil/so-8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module so-8 (layer B.Cu) (tedit 48A6C16E)
    (at 171.704 127.5715 180)
    (descr SO-8)
    (attr smd)
    (fp_text reference U8 (at 0 1.016 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LT1121 (at 0 -1.016 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 N-0000065)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 2.794 180) (size 0.635 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 VUSB)
    )
    (model smd/smd_dil/so-8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMA (layer F.Cu) (tedit 4A94E7B7)
    (at 175.895 148.9075 180)
    (tags "SMA Connector")
    (fp_text reference SMA_E1 (at 0 5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SMA_EDGE (at 1.27 7.62 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-0000031)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.70002 -2.70002 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.70002 -2.70002 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -2.70002 2.70002 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.70002 2.70002 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GND)
    )
    (model connectors/sma.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
      (rotate (xyz -90 0 -90))
    )
  )
  (module SJ_3 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 184.658 119.507)
    (fp_text reference J2 (at -0.4572 -1.0668) (layer Eco1.User))
    (fp_text value JUMPER-3SMD_SJ_3 (at -0.0508 2.1082) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -0.889 0) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-0000038)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /Amplifiers/AN_IN_1)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.889 0) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /Amplifiers/RAW_1)
    )
  )
  (module SHT1X (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 200.787 142.494)
    (descr <b>SHT1x</b>)
    (fp_text reference U2 (at 0 0) (layer Cmts.User) hide)
    (fp_text value SHT1XSMD_SHT1X (at 0 0) (layer Eco1.User) hide)
    (fp_text user >Value (at 0.2032 3.2512) (layer Eco1.User))
    (fp_text user >Name (at -0.0762 2.6162) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -2.667 -1.905 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.667 -0.635 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /SDA0)
    )
    (pad 3 smd rect (at -2.667 0.635 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /SCL0)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.667 1.905 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /TEENSY3.3V)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.667 1.905 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.667 0.635 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 2.667 -0.635 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 2.667 -1.905 180) (size 1.79832 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module SCREWTERMINAL-3.5MM-4 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 194.8815 157.6705)
    (fp_text reference J1 (at -0.4572 -2.3368) (layer Eco1.User))
    (fp_text value M04SCREW_SCREWTERMINAL-3.5MM-4 (at -0.0508 -1.0668) (layer Eco1.User))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /DO_1)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.49758 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /DO_2)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 6.9977 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /DO_3)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at 10.49782 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /DO_4)
    )
  )
  (module SCREWTERMINAL-3.5MM-3 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 220.091 157.48)
    (fp_text reference K1 (at -0.4572 -2.3368) (layer Eco1.User))
    (fp_text value CONN_3 (at -0.0508 -1.0668) (layer Eco1.User))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.413 2.413) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Potentiometers/INPUT_A)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.49758 0) (size 2.413 2.413) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /Potentiometers/INPUT_W)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 6.9977 0) (size 2.413 2.413) (drill 1.19888)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /Potentiometers/INPUT_B)
    )
  )
  (module POT93YB (layer F.Cu) (tedit 53CD84C6)
    (at 223.9645 147.447 90)
    (fp_text reference R30 (at 1.27 -6.985 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "2K TRIM" (at 0.762 6.985 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.03962 2.03962) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /Potentiometers/ACU_W)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -2.54 90) (size 2.24028 2.24028) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /Potentiometers/ACU_B)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 2.24028 2.24028) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /Potentiometers/ACU_A)
    )
  )
  (module DPAK2 (layer B.Cu) (tedit 451BAACE)
    (at 176.3395 101.9175 90)
    (descr "MOS boitier DPACK G-D-S")
    (tags "CMD DPACK")
    (attr smd)
    (fp_text reference D10 (at 0 10.414 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SM74611 (at 0 2.413 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.286 0 90) (size 1.651 3.048)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 N-0000070)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 6.35 90) (size 6.096 6.096)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 40 REG3.3V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.286 0 90) (size 1.651 3.048)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/dpack_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DPAK2 (layer B.Cu) (tedit 451BAACE)
    (at 176.911 127.8255 90)
    (descr "MOS boitier DPACK G-D-S")
    (tags "CMD DPACK")
    (attr smd)
    (fp_text reference D11 (at 0 10.414 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SM74611 (at 0 2.413 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.286 0 90) (size 1.651 3.048)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 N-0000065)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 6.35 90) (size 6.096 6.096)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 40 REG3.3V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.286 0 90) (size 1.651 3.048)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/dpack_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_tant_C (layer B.Cu) (tedit 4D5D91B9)
    (at 174.0535 133.6675)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size C")
    (fp_text reference C18 (at 0 2.159) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "1uF Solid Tant" (at 0 -2.0955) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 N-0000065)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_C.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_tant_C (layer F.Cu) (tedit 4D5D91B9)
    (at 223.774 132.5245)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size C")
    (fp_text reference C19 (at 0 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 2.0955) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 VUSB)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_C.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_tant_C (layer B.Cu) (tedit 4D5D91B9)
    (at 174.0535 120.269)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size C")
    (fp_text reference C16 (at 0 2.159) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "1uF Solid Tant" (at 0 -2.0955) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 N-0000068)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_C.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_tant_C (layer B.Cu) (tedit 4D5D91B9)
    (at 173.6725 107.442)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size C")
    (fp_text reference C17 (at 0 2.159) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "1uF Solid Tant" (at 0 -2.0955) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 N-0000070)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.52476 0) (size 2.55016 2.49936)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_C.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 8-SMD (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 223.901 113.792 270)
    (fp_text reference U10 (at 0 0 270) (layer Cmts.User) hide)
    (fp_text value LBA716 (at 0 0 270) (layer Eco1.User) hide)
    (pad 8 smd rect (at -4.02844 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /Potentiometers/INPUT_W)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.48844 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /Potentiometers/ACU_W)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.04902 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /Potentiometers/INPUT_W)
    )
    (pad 5 smd rect (at 3.58902 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /Potentiometers/DIGI_W)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.95986 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000054)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.41986 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.1176 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000055)
    )
    (pad 4 smd rect (at 3.6576 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
  )
  (module 8-SMD (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 223.774 102.489 270)
    (fp_text reference U9 (at 0 0 270) (layer Cmts.User) hide)
    (fp_text value LBA716 (at 0 0 270) (layer Eco1.User) hide)
    (pad 8 smd rect (at -4.02844 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /Potentiometers/INPUT_A)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.48844 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /Potentiometers/ACU_A)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.04902 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /Potentiometers/INPUT_A)
    )
    (pad 5 smd rect (at 3.58902 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /Potentiometers/DIGI_A)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.95986 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 N-0000046)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.41986 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.1176 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 N-0000047)
    )
    (pad 4 smd rect (at 3.6576 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
  )
  (module 8-SMD (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 223.774 124.714 270)
    (fp_text reference U11 (at 0 0 270) (layer Cmts.User) hide)
    (fp_text value LBA716 (at 0 0 270) (layer Eco1.User) hide)
    (pad 8 smd rect (at -4.02844 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /Potentiometers/INPUT_B)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.48844 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /Potentiometers/ACU_B)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.04902 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /Potentiometers/INPUT_B)
    )
    (pad 5 smd rect (at 3.58902 -4.57962 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /Potentiometers/DIGI_B)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.95986 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 N-0000042)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.41986 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.1176 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000043)
    )
    (pad 4 smd rect (at 3.6576 4.95808 270) (size 1.29794 1.39954)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
  )
  (module 3224_POT (layer F.Cu) (tedit 53CCAA0B)
    (at 175.895 119.4435 180)
    (fp_text reference R15 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 250K (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 0 5.1 180) (size 2 1.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.3 1.9)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000040)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.3 1.9)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-0000041)
    )
  )
  (module 3224_POT (layer F.Cu) (tedit 53CCAA0B)
    (at 175.895 137.2235 180)
    (fp_text reference R5 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 0 5.1 180) (size 2 1.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.3 1.9)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-0000031)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.3 1.9)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 N-0000032)
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 214.503 109.9185)
    (attr smd)
    (fp_text reference R26 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K OHM 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /Potentiometers/ACU_POT_DISABLE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000054)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 214.4395 114.935)
    (attr smd)
    (fp_text reference R27 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K OHM 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /Potentiometers/DIGI_POT_ENABLE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000055)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 214.503 98.552)
    (attr smd)
    (fp_text reference R24 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K OHM 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /Potentiometers/ACU_POT_DISABLE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 N-0000046)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 180.848 116.078)
    (attr smd)
    (fp_text reference R21 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0K 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-0000038)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 206.6925 137.3505)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /SCL0)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /TEENSY3.3V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 206.6925 140.3985)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /SDA0)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /TEENSY3.3V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 171.2595 118.5545 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K 1/4W 0805" (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000040)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 180.7845 119.4435)
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0K 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-0000041)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-0000038)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 170.5356 128.4732 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K 1/4W 0805" (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-0000039)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 177.419 129.0955 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0K 0805" (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /Amplifiers/RAW_1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-0000039)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 214.503 125.857)
    (attr smd)
    (fp_text reference R29 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K OHM 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /Potentiometers/DIGI_POT_ENABLE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000043)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 214.376 120.777)
    (attr smd)
    (fp_text reference R28 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K OHM 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /Potentiometers/ACU_POT_DISABLE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 N-0000042)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 214.63 103.632)
    (attr smd)
    (fp_text reference R25 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1K OHM 0805" (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /Potentiometers/DIGI_POT_ENABLE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 N-0000047)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 180.975 131.6355 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1 uF" (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /Amplifiers/RAW_1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 195.0085 139.6365 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C21 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /TEENSY3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 223.774 136.4615 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C20 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 VUSB)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 171.1325 114.6175 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0pF 0805" (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-0000041)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 184.15 124.5235 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10 uF" (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 REG3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 169.799 125.0315 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0805 (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-0000039)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM_0805 (layer F.Cu) (tedit 53CD47D4)
    (at 181.737 124.5235 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 REG3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD-323-MARK (layer F.Cu) (tedit 53CD7DFA)
    (at 180.975 136.2075 90)
    (fp_text reference D6 (at -0.0635 -1.143 90) (layer Eco1.User))
    (fp_text value "UF DIODE" (at 0.2032 1.6002 90) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -1.14808 0 90) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 N-0000032)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.14808 0 90) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /Amplifiers/RAW_1)
    )
  )
  (module SOD-323-MARK (layer F.Cu) (tedit 53CD7DFA)
    (at 194.691 150.9395 270)
    (fp_text reference U13 (at -0.0635 -1.143 270) (layer Eco1.User))
    (fp_text value "BZX384-C4V7 4.7V" (at 0.2032 1.6002 270) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /DO_1)
    )
  )
  (module SOD-323-MARK (layer F.Cu) (tedit 53CD7DFA)
    (at 205.2955 150.876 270)
    (fp_text reference U16 (at -0.0635 -1.143 270) (layer Eco1.User))
    (fp_text value "BZX384-C4V7 4.7V" (at 0.2032 1.6002 270) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /DO_4)
    )
  )
  (module SOD-323-MARK (layer F.Cu) (tedit 53CD7DFA)
    (at 201.8665 150.876 270)
    (fp_text reference U15 (at -0.0635 -1.143 270) (layer Eco1.User))
    (fp_text value "BZX384-C4V7 4.7V" (at 0.2032 1.6002 270) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /DO_3)
    )
  )
  (module SOD-323-MARK (layer F.Cu) (tedit 53CD7DFA)
    (at 198.247 150.9395 270)
    (fp_text reference U14 (at -0.0635 -1.143 270) (layer Eco1.User))
    (fp_text value "BZX384-C4V7 4.7V" (at 0.2032 1.6002 270) (layer Eco1.User))
    (pad 1 smd rect (at -1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.14808 0 270) (size 0.62992 0.82804)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /DO_2)
    )
  )
  (module DPAK2 (layer B.Cu) (tedit 451BAACE)
    (at 176.4665 113.9825 90)
    (descr "MOS boitier DPACK G-D-S")
    (tags "CMD DPACK")
    (attr smd)
    (fp_text reference D9 (at 0 10.414 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SM74611 (at 0 2.413 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.286 0 90) (size 1.651 3.048)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 N-0000068)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 6.35 90) (size 6.096 6.096)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 40 REG3.3V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.286 0 90) (size 1.651 3.048)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/dpack_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MSOP10-0.5-254-PAD (layer F.Cu) (tedit 53CD860B)
    (at 223.5835 140.5255 270)
    (descr "MSOP10 10pins pitch 0.5mm")
    (attr smd)
    (fp_text reference U12 (at 0 -0.635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AD5162 (at 0 0.762 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.016 2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /Potentiometers/DIGI_B)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.508 2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /Potentiometers/DIGI_A)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.508 2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.016 2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 VUSB)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.016 -2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 /Potentiometers/SCK_1)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.508 -2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 /Potentiometers/SDO_1)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0 -2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /Potentiometers/CS_1)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.508 -2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.016 -2.2225 270) (size 0.254 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /Potentiometers/DIGI_W)
    )
    (model smd\MSOP_10.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.35 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 53CD9281)
    (at 162.56 93.98)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (gr_line (start 157.48 165.1) (end 157.48 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 241.3 165.1) (end 157.48 165.1) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 241.3 88.9) (end 241.3 165.1) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 157.48 88.9) (end 241.3 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 24) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.64516))
    (min_thickness 0.1)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 241.3 165.1) (xy 157.48 165.1) (xy 157.48 88.9) (xy 241.3 88.9)
      )
    )
  )
)
