Docking Network stuff
1. Static IP addresses on the Bldg. B subnet
a. 134.89.12.1 Gateway
b. 255.255.255.0
c. 134.89.10.10 DNS
d. 134.89.10.32 DNS2
e. Configure Laptop with 134.89.12.184
2. Esteem shoreside
a. 134.89.12.181
b. SSID ESTeem
c. WPA: 1234567
d. Wireless MAC: 00:04:3F:00:45:7A
e. Ethernet port 1 MAC: 00:04:3F:00:45:78
f. Ethernet port 2 MAC: 00:04:3F:00:45:79
3. Esteem Buoy
a. 134.89.12.182
b. SSID: ESTeem
c. WPA: 1234567
d. Wireless MAC: 00:04:3F:00:45:76 
e. Ethernet 1 MAC: 00:04:3F:00:45:74
f. Ethernet 2 MAC: 00:04:3F:00:45:75
4. Web Relay 10 - Buoy
a. 134.89.12.183
b. Admin/admin
5. Subsurface Serial Server
a. 134.89.12.185
b. Admin/admin
c. A-modem RS-232 port  set to 115200, 8-N-1
d. HPU RS-485 port set to 
6. Video encoder
a. 134.89.12.186
b. Admin/admin
c. VLC Stream: rtsp://134.89.12.186/stream1
7. Buoy Patton DSL modem
a. 134.89.12.187
b. User: superuser
c. Password: superuser   
8. Subsea Patton DSL modem
a. 134.89.12.188; same logon info
