CSEM 12/10 Changes:

Transect (length = 6.4 miles): 
· Start: 36.889521602499997, -121.846293906000000
· End: 36.960212620100002, -121.946423034000006
Change transmit frequency to 2000ms:
· c l 2000 + control J  instead of c l 200

Complete transect speed at 2 or 2.5 knots

Rearrange dataloggers:
· Furthest away: 160
· Closest to ship: 162
· On ship: 159
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