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- AICROFLOVW CELL:
-
BODY AATERIAL: ALUAINJA.HARD ANODIZED
STANDARD CABLE DELRIN.BLACK
39 INCH
PLATE AATERIAL: STAINLESS STEEL ~316
caL CELL CELL CELL CONNECTOR
PN VOLUAE CONSTANT SPACER: KEL -F
AICRO LITERS 01000 :
AICROAHO DRIVEN SENSE THERAISTOR THERAISTOR GND .
PLATE PLATE ONE VO RECOAMENDED MAXIAUAS
TEAPERATURE : 5@ DEG. C
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