ESP Core Tubing 
lengths:
volume:
CBV (Center to CH, peek)

1. CSV(3)
3 7/8”

200uL
2. waste1

long
3. AIV(5)

10 5/8”


4. PSV(6)
8”

450uL
5. waste2

long
6. SSV(3)
3 3/4” to sensor + (3” to SSV) 300 uL
7. DBV

long
8. waste2b
long
CSV (Center to CS)

1. waste2

long
2. air2

2”
3. CBV(1)
see above


4. waste1

long
5. CSV flush
long


6. air1

2”
7. CTV(4)
5 ¾”

300uL
8. CSR(top)
4”

~210uL
CTV (Center to CC)
1.9”

110uL
1. spare


2. air1

2”
3. intake

long
4. CSV(7)
see above
SSV (Center to SS)

1. air1

2”
2. spare


3. CBV(6)
see above
4. exhaust
long
AIV (NO center port)

1. loop

36” ~1200 mm - 1/16” tubing
2. ATV(10)
long - 1/16” tubing
3. AWV

7” - 1/16” tubing
4. loop

see above
5. CBV(3)
see above - 1/8” tubing
6. PRV(1)
6” - 1/8” tubing
PBV (Center to PH)


1. waste2

long
2. spare1



3. spare2



4. waste1

long
5. PSV(2)
5 1/16”

290uL

6. air1

2”
PSV (Center to PS)

1. PSR(top)
3 7/8”

210uL
2. PBV(5)
see above
3. PTV(1)
4 3/4”

270uL
4. PTV(3)
17”

920uL 
5. airClean
2”
6. CBV(4)
see above
7. waste2

long
8. waste1

long
PRV (Center to PTV(2))
2 ¾”
175 uL
1. AIV(6)

see above
2. ab1


3. spare1


4. spare2


5. spare3


6. waste2(spit)

7. ab2


8. airClean
2”
PTV (NO center port)
1. PSV(3)
see above

2. PRV(center)
see above
3. PSV(4)
see above
4. PC

3 5/8”

190 uL
