	Thruster Tests, 3/12/13

	H Bridge, 12.1 VDC measured @ P.S. , optical tach for RPM 

	Is (A)
	Im (V)
	RPM

	-1.0
	2.36
	230

	-2.0
	2.30
	347

	-3.0
	2.24
	450

	-4.0
	2.20
	530

	-5.0
	2.16
	570

	-6.0
	2.12
	610

	-7.0
	2.08
	650

	-8.0
	2.04
	680

	-9.0
	2.00
	700

	-10.0
	1.98
	720

	-11.0
	1.94
	750

	-12.0
	1.92
	770

	12.0
	3.13
	

	11.0
	3.09
	

	10.0
	3.07
	

	9.0
	3.04
	

	8.0
	3.01
	

	7.0
	2.97
	

	6.0
	2.94
	

	5.0
	2.90
	

	4.0
	2.86
	

	3.0
	2.81
	

	2.0
	2.75
	

	1.0
	2.69
	

	0.0
	2.52
	



