Benthos acoustic release information


REV: 07JAN02


HIGHLIGHTED = DEPLOYED


HIGHLIGHTED = DEPLOYABLE
                             MODEL           SERIAL          ENABLE        RELEASE                                                     BATTERY      BENTHOS

   LOCATION        NUMBER        NUMBER          CODE              CODE        DEPLOYED    RECOVERED    REPLACED      REFURB

M2 (SUNK)
865-A
503
3D
3B
5/97
10/98
**********
**********

M3-1998
865-A
845
2A
2B
5/98
3/99
**********
**********

M2-1998
865-A
577
5A
5B
6/98
5/99
**********
**********

M1-1998
865-A
852
2C
2D
9/98
11/99
*********
*********

 M3-1999
865-A
536
1A
1B
3/99
3/00
**********
**********

M2-1999
865-A
845
2A
2B
5/99
5/00
**********
**********

M1-1999
865-A
577
5A
5B
11/99
10/00
**********
**********

M2-2000
865-A
536


1A
1B
5/00
4/01
5/00
**********

M1-2000
865A
845      503
2A          3D
2B          3B
10/00
10/01
9/00   9/00
**********

**********

MUCLA-2001
865-A
852
10.5KHz-C
10.5 KHz-D
06/01

10/00
06/01

M2-2001
865-A
991

992
9.0KHz-A

9.5KHz-E
9KHz-B

9.5KHz-F
4/01

**********

**********
NEW

NEW

CONWAY
865-A
536
1A
1B
6/01
7/01
***********
************

M1-2001
865-A
1018

1019
10.0KHz-A

11.0KHz-E
10.0KHz-B

11.0KHz-F
10/01

************************
NEW 09/01

NEW 09/01

     AT BENTHOS
856-A
536
10.0KHz-E
10.0KHz-F
09/01
10/01
************
10/01

WESTERN FLYER
865-A
536
10.0KHz-A
10.0KHz-B
10/01
10/01
************
************

    AT BENTHOS
865-A
577
13.5KHz-A
13.5KHz-B
10/01
11/01
03/01
************


865-A
1036
14.0KHz-B
13.0KHz-F


************
NEW 11/01



    AT BENTHOS
865-A
503
11.0KHz-D
11.OKHz-B





   AT BENTHOS
865-A
845
10.5KHz-A
10.5KHz -B
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 RECEIVE FREQUENCY CODES                            * TRANSMIT FREQUENCY IS 12.0 KHz UNLESS OTHERWISE NOTED 

1 = 10.0 KHz          5 = 12.0 KHz

2 = 10.5 KHz         6 = 12.5 KHz

3 = 11.0 KHz          7 = 13.0 KHz         

4 = 11.5 KHz          8 = 13.5 KHz

