               
MBARI frequencies
 
REV: 03JUL03

TELEX WIRELESS HEADPHONES

PT LOBOS:

BASE RX: 206.000 MHz

                 207.425 MHZ

BASE TX:  177.800 MHz

WESTERN FLYER:

BASE RX:  212.000 MHz

                  212.800 MHz

                  213.425 MHz     

                  213.800 MHz

BASE TX:  183.730 MHz


VHF Frequencies
CH      
FREQ(MHz)        
USAGE


1
159.0700



UHF Frequencies
   CH      
FREQ(MHz)        
USAGE

  
1       
461.4000        
DGPS


2       
461.7625       
Drifters


3       
461.7875        
OASIS


4
464.2250


5       
466.7625         




6      
466.7875       
 NMC


7       
466.4000        



8
469.2250


<WF FREQUENCIES>

  
1  
467.7500        
BOAT OPS


2  
467.7750        
BOAT OPS


3  
467.8000        
BOAT OPS


4  
467.8250        
BOAT OPS

microWAVE FREQUENCIES

2.5 GHz SYSTEMS

CH   
FREQ(MHz)  
APPS
             


1     
2475.0 MHz


6 GHz SYSTEMS

    
XMTR*
RCVR** 

  CH   
FREQ(MHz) 
APPS          
CH   
FREQ(MHz) 
APPS
                 

  1      
6437.5  
SYS B - WF     
11     
6437.5
SYS B - MT

  2      
6462.5        
SYS A - MT
12     6462.5
SYS A - PL

  3      
6487.5         SYS B - MT
13     6487.5
SYS B - WF

  4      
6512.5          SYS A - PL
14     6512.5
SYS A - MT

 
Point Lobos

  
boat TX/mtn RX  -  6512.5 MHz
 
 boat RX/mtn TX  -  6462.5 MHz

 Western Flyer

  
boat TX/mtn RX  -  6437.5 MHz
  
boat RX/mtn TX  -  6487.5 MHz

*NEW XMTR
**OLD RCVR

 
CH   
FREQ(MHz)
APPS       
CH   
FREQ(MHz)
APPS

  
11   
6437.5 
SYS B – WF
4
6437.5 
SYS B – MT




12     
6462.5
SYS A – MT
5
6462.5
SYS A - PL


13     
6487.5
SYS B – MT
6
6487.5
SYS B - WF


14     
6512.5
SYS A – PL
7
6512.5
SYS A – MT

      SYS A (Point Lobos)

TORO TX/BOAT RX - 6462.5 MHz

TORO RX/BOAT TX - 6512.5 MHz 

SUB CARRIERS 4.83, 7.5 MHz

OPTIMAL ELAVATIONS

LOBOS: ~ 0°

TORO: ~ 9°

     SYS B (Western Flyer)

TORO TX/BOAT RX - 6487.5 MHz

TORO RX/BOAT TX - 6437.5 MHz

SUB CARRIERS 4.83, 7.5 MHz

OPTIMAL ELAVATIONS

FLYER: ~ 0°

TORO:  ~ 6°           

18 GHz SYSTEMS

                SYSTEM A (DUPLEX)

TORO TX/MBARI RX - 19.350 GHz

TORO RX/MBARI TX - 17.790 GHz

SUB CARRIERS: 4.83, 7.5, 8.3, 8.59 MHz

                SYSTEM B (DUPLEX)

TORO TX/MBARI RX - 19.430 GHz

TORO RX/MBARI TX - 17.870 GHz

SUB CARRIERS: 4.83, 7.5, 8.3, 8.59 MHz

                SYSTEM C (DUPLEX)

TORO TX/MBA RX - 19.270 GHz

TORO RX/MBA TX - 17.710 GHz

SUB CARRIERS: 7.5, 4.83, 8.3 MHz

               SYSTEM D (SIMPLEX)

TORO TX/ MBA RX - 18.970 GHz

SUB CARRIERS: 6.2, 6.8, 7.5, -- MHz

WE HAVE UNUSED FREQ & NO EQUIP:

MBA TX/TORO RX - 18.630 GHz

23 GHz SYSTEMS

CH   
FREQ(MHz)  
APPS
             


1     
23025.0 MHz



2
23375.0 MHz


3
23375.0 MHz







