# 系统设置页

本页中可查看并配置远程设备的系统设置，比如主机名称、注释。您可通过安全配置页限制只有具有GetSystemConfiguration权限的用户才可查看设置。

| 注： 运行LabVIEW Real-Time 2010或更高版本的终端通过用户名/密码方法保护系统配置。默认情况下，每台远程设备都包括一个用户，用户名和密码如下： 用户名—admin 密码—<blank> 必须安装Microsoft Silverlight，以使用NI Web-Based Monitoring and Configuration。如未安装Microsoft Silverlight，NI Web-based Monitoring and Configuration会提示用户安装。

## 配置常规设置

1. 在名称文本框中输入主机名称。请为系统选择一个易于识别的名称。

   | 注：系统可能已分配名称。可保留原来的名称或输入其他名称。

2. 在注释文本框中输入注释。
3. 使用区域设置，改变远程终端返回字符串的语言选项。区域选项终端支持的区域。不是所有软件都支持该设置。
4. 启用IP失败时中止。重启远程系统网络连接中断时，停止LabVIEW Real-Time模块。如系统被配置为使用DHCP，但无法获取到DHCP地址，系统将重新启动而不是使用链路本地地址。如取消勾选IP失败时中止复选框，LabVIEW Real-Time 模块将启动并运行用户创建的启动程序，即使重启系统时TCP/IP失败。
5. 如需用户在重启远程系统之前输入密码，则可勾选保护重启选项。该设置仅适用于DDP终端。
6. 单击保存应用更改或还原恢复至之前的设置。

可查看但是无法修改下列设置：

- IP地址显示RT终端的IP地址。如果这是第一次启动控制器，设置显示网络地址、link-local 地址(169.254.x.x)，或0.0.0.0，取决于终端获取网络地址的方式。
- 型号显示终端系统的型号。
- 序列号显示终端系统的序列号。
- 系统状态显示系统处于运行、重启或断开状态。
- DNS名称显示终端的完全限定的DNS名称(FQDN)。

## 查看模块信息

模块信息罗列已联网机箱（比如cDAQ机箱）中的设备，包括每个设备的插槽号、型号和序列号。如需显示不包含设备的插槽，可勾选显示空插槽选项。该表格是可编辑的。

## 登录

Web监控和配置工具采用基于权限的安全模型。每个远程设备默认包含一个用户，其用户名和密码为：

- 用户名—admin
- 密码—<空>

第一次访问Web监控和配置页查看远程设备时，可按以下步骤登录。

1. 单击页面右上角的登录按钮。
2. 在用户名一栏输入admin。
3. 密码一栏无需填写，保留空白。
4. 单击确定按钮。

| 注意：为保护远程设备，必须修改默认管理员密码。此外必须从everyone组中移除所有权限。

## 保护远程设备

按照下列步骤，设置远程设备的安全性。

1. 更改管理员密码。
   1. 单击安全配置按钮，显示安全配置页。
   2. 双击用户选项卡用户列表中的用户admin。
   3. 在新密码栏中输入一个可靠的密码。
   4. 在重新输入新密码栏中重新输入密码。
   5. 单击保存按钮。
2. 删除everyone组的所有权限。
   1. 单击组选项卡。
   2. 双击everyone组。
   3. 在拥有权限？列中取消勾选所有复选框。
   4. 单击保存按钮。
   5. 单击上传改动按钮，保存对系统的改动。

## 创建新用户账号

按照下列步骤，创建新用户帐号。

1. 单击安全配置按钮，显示安全配置页。
2. 单击新建用户按钮，创建一个新的用户账户。
3. 在用户名栏中输入一个新用户名，取代默认的用户名。
4. 在新密码栏中输入一个可靠的密码。
5. 在重新输入新密码栏中重新输入密码。
6. （可选）关于新建用户账户的说明，可填写在注释栏中。
7. 对于新建用户账户所属的每个组，应勾选组一栏中相应组的复选框。
8. 对于新建用户账户所拥有的每种权限，应勾选权限一栏中相应权限的复选框。
9. 单击保存按钮。
10. 单击上传改动按钮，保存对系统的改动。

| 提示：创建非管理员用户账户时，为安全起见，应仅启用该用户执行任务所必需的权限。关于每种权限的说明，单击安全配置页右上角的帮助按钮。