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surface (ID 1446):

port            ID                              Descr         Comments

/dev/ttySX0   1594            Surface power can s/n 4 

/dev/ttySX1   1502         Snubber Node Power Control 

/dev/ttySX5   1610                          SOON pCO2    replaces 1498

/dev/ttySX6   1339



Triaxys
    replaces 1286      

/dev/ttySX7   1290                         ASIMET HRH

/dev/ttySX8   1291                         ASIMET WND
    being added


/dev/ttySX9   1557                         ASIMET SWR    

/dev/ttySX10  1294            Workhorse LR ADCP 75kHz

/dev/ttySX11  1566                          Garmin GP

/dev/ttySX15  1447                             MSP430 

/dev/ttySA2   1441                             Medusa 

node421 aka node21, secondary (ID 1481): 
port            ID                              Descr          Comments

/dev/ttySX0   1517                 Satlantic HyperOCR 

/dev/ttySX2   1514               Satlantic MBARI ISUS    Needs cleaning

/dev/ttySX3   1504                         Garmin GPS 

/dev/ttySX4   1289                         ASIMET LWR 

/dev/ttySX5   1405                  Seahorse profiler

/dev/ttySX7   1530                        WETLabs ECO

/dev/ttySX8   1586               Radar repeater power

/dev/ttySX9   1498                    Aanderaa Optode    Is it logging? 

/dev/ttySX15  1483                             MSP430  

/dev/ttySA2   1442                             Medusa 

node410 aka node10, snubber (ID 1482):
port            ID                              Descr     

/dev/ttySX0   1515                 Satlantic HyperOCR 

/dev/ttySX1   1516                 Satlantic HyperOCR 

/dev/ttySX2   1508                       Seabird-37SM 

/dev/ttySX15  1484                             MSP430 

/dev/ttySA2   1505                             Medusa 

node2 aka node402, shelf (ID 1598):

port           ID                               Descr

/dev/ttySX13 1554                  BIN 400-12V Switch   

/dev/ttySX1  1533                             SBE-16+

/dev/ttySX2  1535                 WETLabs ECO-Triplet

/dev/ttySX3  1474              Aquadopp Current Meter

/dev/ttySX4  1444                     Aanderaa Optode

/dev/ttySX7  1525             WH Sentinel ADCP 300kHz

/dev/ttySX15 1599                              MSP430     replace/reprogram

/dev/ttySA2  1528                              Medusa     replace/reprogram

node11 aka node411, axis (ID 1522):

port            ID                              Descr 

/dev/ttySX13  1593                 BIN 400-12V Switch 

/dev/ttySX1   1546                            SBE-16+ 

/dev/ttySX2   1537                WETLabs ECO-Triplet 

/dev/ttySX3   1473             Aquadopp Current Meter 

/dev/ttySX4   1445                    Aanderaa Optode 

/dev/ttySX5   1510                    McLane Profiler 

/dev/ttySX7   1549            WH Sentinel ADCP 300kHz 

/dev/ttySX15  1523                             MSP430 

/dev/ttySA2   1596                             Medusa 

