------------------------------------------------------------------------------------SURFACE NODE - (1446)
PortName
Service


ISI-ID

Status

S : E : R

/dev/ttySX0
Mooring powercan S/N 002
1322

OK

532:1:3
/dev/ttySX1
Snubber Node Pwr Control
1502

OK

89:0:0
/dev/ttySX2
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX3
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX4
ASIMET BPR S/N BPR222
1443

OK

533:0:0
/dev/ttySX5
MBARI pCO2 S/N SOON1S
1448

OK

89:0:0
/dev/ttySX6
Triaxys S/N TAS01020
1286

OK

177:0:0
/dev/ttySX7
ASIMET HRH 


1290

OK

533:0:0
/dev/ttySX8
ASIMET WND


1291

OK

533:0:0
/dev/ttySX9
ASIMET SWR


1292

OK

533:0:0
/dev/ttySX10
WorkHorse Long Ranger
1294

OK

18:2:2
/dev/ttySX11
Garmin GPS s/n 81108654
1503

OK

5322:0:0
/dev/ttySX15
MSP430 (sidearm425)

1447

OK

9960:1:3
/dev/ttySA2
Medusa S/N 2.007

1441

OK

1065:0:2
------------------------------------------------------------------------------------
SECONDARY SURFACE NODE #33 - (1481)
PortName
Service


ISI-ID

Status

S : E : R
/dev/ttySX0
HyperOCR S/N 0165

1312

OK

531:1:42
/dev/ttySX1
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX2
MBARI ISUS S/N 026

1495

OK

527:3:3
/dev/ttySX3
Garmin GPS s/n 81106809
1504

OK

5316:0:0

/dev/ttySX4
ASIMET LWR


1289

OK

518:14:42
/dev/ttySX5
Seahorse S/N 10322

1405

ERROR

0:412:65
/dev/ttySX6
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX7
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX8
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX9
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX10
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX11
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX15
MSP430 (sidearm421)

1483

OK

9310:6:22
/dev/ttySA2
Medusa S/N 2.004

1442

OK
      
1063:0:2
------------------------------------------------------------------------------------
SNUBBER NODE #35 - (1482)  
PortName
Service


ISI-ID

Status

S : E : R

/dev/ttySX0
HyperOCR S/N 0163

1325

OK

531:6:227
/dev/ttySX1
HyperOCR S/N 0164

1326

OK

531:2:177
/dev/ttySX2
Seabird CTD S/N 37SMP41725
1444

OK

532:1:3
/dev/ttySX3
Aanderaa Optode S/N 601
1444

OK

5322:1:35
/dev/ttySX4
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX5
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX6
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX7
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX8
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX9
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX10
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX11
-------------------------------------------------------------------
/dev/ttySX15
MSP430 (sidearm422)

1484

OK

8526:0:0
/dev/ttySA2
Medusa S/N 2.009

1505

OK

1065:0:2
