Analog channels:

an0: left strobe hv sense

an1: right strobe hv sense

an3: main battery

an6: tt3 battery ?

Digital channels:

D0: Camera power relay

D1: NC

D2: Left strobe power

D3: Left Strobe trig

D4: NC

D5: Right strobe power

D6: Right strobe trigger

