Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  209.9      540.056        540.054       -0.002
			  565.5      556.277        556.283        0.007
			  995.0      574.830        574.821       -0.009
			 1326.8      588.190        588.191        0.002
			 1491.7      594.483        594.487        0.003
			 1574.4      597.553        597.554        0.001
			 1854.1      607.434        607.432       -0.002
			RMS Error:  0.005 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   69.4      607.434        607.431       -0.002
			  110.0      609.616        609.616        0.000
			  198.0      614.306        614.310        0.003
			  433.4      626.650        626.650        0.000
			  662.3      638.299        638.300        0.001
			  913.9      650.653        650.649       -0.004
			 1283.8      667.828        667.828        0.000
			 1371.4      671.704        671.706        0.002
			 1889.1      692.947        692.946        0.000
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)