Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  209.9      540.056        540.052       -0.004
			  565.8      556.277        556.291        0.014
			  994.9      574.830        574.811       -0.018
			 1326.8      588.190        588.193        0.003
			 1491.6      594.483        594.489        0.006
			 1574.3      597.553        597.557        0.003
			 1854.0      607.434        607.430       -0.004
			RMS Error:  0.009 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   69.3      607.434        607.431       -0.002
			  110.0      609.616        609.616        0.000
			  197.9      614.306        614.310        0.003
			  433.3      626.650        626.649        0.000
			  662.2      638.299        638.300        0.001
			  913.8      650.653        650.650       -0.003
			 1283.7      667.828        667.828        0.000
			 1371.3      671.704        671.706        0.002
			 1889.0      692.947        692.946        0.000
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)