Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  210.1      540.056        540.052       -0.004
			  566.1      556.277        556.290        0.014
			  995.2      574.830        574.812       -0.018
			 1327.0      588.190        588.192        0.003
			 1491.8      594.483        594.489        0.006
			 1574.6      597.553        597.557        0.003
			 1854.3      607.434        607.430       -0.004
			RMS Error:  0.009 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   69.6      607.434        607.433       -0.001
			  110.2      609.616        609.615       -0.001
			  198.1      614.306        614.309        0.003
			  433.5      626.650        626.650        0.000
			  662.4      638.299        638.300        0.001
			  914.0      650.653        650.650       -0.003
			 1284.0      667.828        667.828        0.000
			 1371.6      671.704        671.706        0.002
			 1889.3      692.947        692.946        0.000
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)