Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  210.0      540.056        540.051       -0.005
			  566.1      556.277        556.293        0.016
			  995.0      574.830        574.809       -0.021
			 1326.9      588.190        588.193        0.003
			 1491.8      594.483        594.490        0.007
			 1574.5      597.553        597.558        0.004
			 1854.2      607.434        607.429       -0.005
			RMS Error:  0.011 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   69.5      607.434        607.431       -0.002
			  110.2      609.616        609.616        0.000
			  198.1      614.306        614.309        0.003
			  433.5      626.650        626.649        0.000
			  662.4      638.299        638.300        0.001
			  914.0      650.653        650.649       -0.004
			 1283.9      667.828        667.828        0.000
			 1371.5      671.704        671.706        0.002
			 1889.2      692.947        692.946        0.000
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)