






	Type
	Diagonal
	Width
	Height
	Area
	Stops
	Crop factor

	 
	(mm)
	(mm)
	(mm)
	(mm^2)
	(Area)
	 

	1/10"
	1.6
	1.28
	0.96
	1.23
	-9.51
	27.04

	1/8"
	2
	1.6
	1.2
	1.92
	-8.81
	21.65

	1/6"
	3
	2.4
	1.8
	4.32
	-7.64
	14.14

	1/4"
	4
	3.2
	2.4
	7.68
	-6.81
	10.81

	1/3.6"
	5
	4
	3
	12
	-6.16
	8.65

	1/3.2"
	5.68
	4.54
	3.42
	15.5
	-5.8
	7.61

	1/3"
	6
	4.8
	3.6
	17.3
	-5.64
	7.21

	1/2.7"
	6.72
	5.37
	4.04
	21.7
	-5.31
	6.44

	1/2.5"
	7.18
	5.76
	4.29
	24.7
	-5.12
	6.02

	1/2.3"
	7.7
	6.16
	4.62
	28.5
	-4.92
	5.62

	1/2"
	8
	6.4
	4.8
	30.7
	-4.81
	5.41

	1/1.8"
	8.93
	7.18
	5.32
	38.2
	-4.5
	4.84

	1/1.7"
	9.5
	7.6
	5.7
	43.3
	-4.32
	4.55

	1/1.6"
	10.07
	8.08
	6.01
	48.56
	-4.15
	4.3

	2/3"
	11
	8.8
	6.6
	58.1
	-3.89
	3.93

	1/1.2" (Nokia 808)
	13.33
	10.67
	8
	85.33
	-3.34
	3.24

	Super 16mm
	14.54
	12.52
	7.41
	92.8
	-3.22
	2.97

	Nikon CX
	15.86
	13.2
	8.8
	116
	-2.9
	2.71

	1"
	16
	12.8
	9.6
	123
	-2.81
	2.73

	m4/3 · 4/3" (Four Thirds)
	21.6
	17.3
	13
	225
	-1.94
	2

	1.5"
	23.36
	18.7
	14
	262
	-1.78
	1.85

	Sigma Foveon X3
	24.9
	20.7
	13.8
	286
	-1.6
	1.74

	Canon APS-C
	26.7
	22.2
	14.8
	329
	-1.39
	1.62

	General APS-C
	28.2-28.4
	23.6-23.7
	15.6
	368-370
	-1.23
	1.52-1.54

	Canon APS-H
	33.5
	27.9
	18.6
	519
	-0.73
	1.29

	35mm Full-frame
	43.2-43.3
	36
	23.9-24.3
	860-864
	0
	1

	Leica S
	54
	45
	30
	1350
	0.64
	0.8

	Pentax 645D
	55
	44
	33
	1452
	0.75
	0.78

	Kodak KAF 39000 CCD[27]
	61.3
	49
	36.8
	1803
	1.06
	0.71

	Leaf AFi 10
	66.57
	56
	36
	2016
	1.22
	0.65

	Phase One P 65+, IQ160, IQ180
	67.4
	53.9
	40.4
	2178
	1.33
	0.64
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