Sensor Node assignment for swFOCE deployment.
SN#002-005 on experimental unit
SN#006-009 on control unit


	SN# 002 - 12V 50W
	 

	SBE18S pH #1
	1

	SBE18S pH #2
	2

	SBE18S pH #3
	3 - Ser

	[open]
	4



	SN# 003 - 12V 50W
	 

	SBE52-43 CTD #1
	1

	SBE52-43 CTD #2
	2

	[open]
	3 - Ser

	[open]
	4



	SN# 004 - 12V 50W
	 

	Satlantic PAR #1
	1

	Satlantic PAR #2
	2

	[open]
	3 - Ser

	[open]
	4



	SN# 005 - 24V 75W
	 

	MBARI Valve Box
	1

	[open]
	2

	Omega FMG-554 Flowmeter
	3 - Curr

	[open]
	4
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	SN# 006 - 12V 50W
	 

	SBE18S pH #1
	1

	SBE18S pH #2
	2

	SBE18S pH #3
	3 - Ser

	[open]
	4



	SN# 007 - 12V 50W
	 

	SBE52-43 CTD #1
	1

	SBE52-43 CTD #2
	2

	[open]
	3 - Ser

	[open]
	4



	SN# 008 - 12V 50W
	 

	Satlantic PAR #1
	1

	Satlantic PAR #2
	2

	[open]
	3 - Ser

	[open]
	4



	SN# 009 - 24V 75W
	 

	MBARI Valve Box
	1

	[open]
	2

	Omega FMG-554 Flowmeter
	3 - Curr

	[open]
	4









