


	SN# 002 - 12V 50W
	 
	 
	 
	 
	2.95

	SBE18S pH #1
	1
	12
	0.082
	0.984
	 

	SBE18S pH #2
	2
	12
	0.082
	0.984
	 

	SBE18S pH #3
	3 - Ser
	12
	0.082
	0.984
	 

	[open]
	4
	12
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SN# 003 - 12V 50W
	 
	 
	 
	 
	6.00

	SBE52-43 CTD #1
	1
	12
	0.25
	3
	 

	SBE52-43 CTD #2
	2
	12
	0.25
	3
	 

	[open]
	3 - Ser
	12
	0
	0
	 

	[open]
	4
	12
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SN# 004 - 12V 50W
	 
	 
	 
	 
	0.36

	Satlantic PAR #1
	1
	12
	0.015
	0.18
	 

	Satlantic PAR #2
	2
	12
	0.015
	0.18
	 

	[open]
	3 - Ser
	12
	0
	0
	 

	[open]
	4
	12
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SN# 005 - 24V 75W
	 
	 
	 
	 
	48.48

	MBARI Valve Box
	1
	24
	2
	48
	 

	[open]
	2
	24
	0
	0
	 

	Omega FMG-554 Flowmeter
	3 - Curr
	24
	0.02
	0.48
	 

	[open]
	4
	24
	0
	0
	 























	SN# 006 - 12V 50W
	 
	 
	 
	 
	2.95

	SBE18S pH #1
	1
	12
	0.082
	0.984
	 

	SBE18S pH #2
	2
	12
	0.082
	0.984
	 

	SBE18S pH #3
	3 - Ser
	12
	0.082
	0.984
	 

	[open]
	4
	12
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SN# 007 - 12V 50W
	 
	 
	 
	 
	6.00

	SBE52-43 CTD #1
	1
	12
	0.25
	3
	 

	SBE52-43 CTD #2
	2
	12
	0.25
	3
	 

	[open]
	3 - Ser
	12
	0
	0
	 

	[open]
	4
	12
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SN# 008 - 12V 50W
	 
	 
	 
	 
	0.36

	Satlantic PAR #1
	1
	12
	0.015
	0.18
	 

	Satlantic PAR #2
	2
	12
	0.015
	0.18
	 

	[open]
	3 - Ser
	12
	0
	0
	 

	[open]
	4
	12
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SN# 009 - 24V 75W
	 
	 
	 
	 
	48.48

	MBARI Valve Box
	1
	24
	2
	48
	 

	[open]
	2
	24
	0
	0
	 

	Omega FMG-554 Flowmeter
	3 - Curr
	24
	0.02
	0.48
	 

	[open]
	4
	24
	0
	0
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