(module 1017503 (layer F.Cu) (tedit 6021C3EB)
  (fp_text reference REF** (at -3.683 -19.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 1017503 (at 2.413 -19.05) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -7.05) (size 3 3) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -15.75) (size 3 3) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -15.75) (size 3 3) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -7.05) (size 3 3) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/pxc_1017503_00_TDPT-2-5-2-SP-5-08_3D.stp
    (offset (xyz -5.5 1.65 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
