(module 1770885 (layer F.Cu) (tedit 6021C42B)
  (fp_text reference REF** (at -3 -11) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 1770885 (at 3 -11) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.25 -2.8) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.25 -7.8) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.25 -2.8) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.25 -7.8) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/pxc_1770885_00_PTSM-0-5-2-2-5-H-THR-R24_3D.stp
    (offset (xyz -3.5 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
