(module 1990999 (layer F.Cu) (tedit 6021C434)
  (fp_text reference REF** (at -7.493 -14.732) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 1990999 (at 6.477 -14.859) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.5 -3.67) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.5 -11.96) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 -3.67) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 -11.96) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 -3.76) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 -11.87) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.5 -3.67) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.5 -11.87) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/pxc_1990999_00_SPT-2-5-4-H-5-0_3D.stp
    (offset (xyz -0.9 -1.5 5.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 90))
  )
)
