(module CommonMode_Choke_744273501 (layer F.Cu) (tedit 61BBD23A)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CommonMode_Choke_744273501 (at 1.27 6.35) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at -2 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 2 (at 2 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 3 (at -2 2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 4 (at 2 2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.75 -3.15) (size 2.7 2.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.75 3.15) (size 2.7 2.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.75 3.15) (size 2.7 2.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.75 -3.15) (size 2.7 2.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
