(module IND_MSS7341-563MLD (layer F.Cu) (tedit 62DACBB3)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.825 -4.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_MSS7341-563MLD (at 7.43 4.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at 0.0 -3.2) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -3.55 -0.35)
          (xy 3.55 -0.35)
          (xy 3.55 2.15)
          (xy 2.62 2.15)
          (xy 2.57 2.031)
          (xy 2.522 1.931)
          (xy 2.47 1.832)
          (xy 2.415 1.736)
          (xy 2.356 1.642)
          (xy 2.293 1.55)
          (xy 2.226 1.461)
          (xy 2.156 1.374)
          (xy 2.083 1.291)
          (xy 2.006 1.21)
          (xy 1.926 1.133)
          (xy 1.844 1.058)
          (xy 1.758 0.987)
          (xy 1.67 0.92)
          (xy 1.579 0.856)
          (xy 1.485 0.795)
          (xy 1.39 0.739)
          (xy 1.292 0.686)
          (xy 1.192 0.637)
          (xy 1.09 0.592)
          (xy 0.987 0.551)
          (xy 0.882 0.515)
          (xy 0.775 0.482)
          (xy 0.668 0.454)
          (xy 0.559 0.43)
          (xy 0.45 0.41)
          (xy 0.339 0.395)
          (xy 0.229 0.384)
          (xy 0.118 0.377)
          (xy 0.0 0.375)
          (xy -0.118 0.377)
          (xy -0.229 0.384)
          (xy -0.339 0.395)
          (xy -0.45 0.41)
          (xy -0.559 0.43)
          (xy -0.668 0.454)
          (xy -0.775 0.482)
          (xy -0.882 0.515)
          (xy -0.987 0.551)
          (xy -1.09 0.592)
          (xy -1.192 0.637)
          (xy -1.292 0.686)
          (xy -1.39 0.739)
          (xy -1.485 0.795)
          (xy -1.579 0.856)
          (xy -1.67 0.92)
          (xy -1.758 0.987)
          (xy -1.844 1.058)
          (xy -1.926 1.133)
          (xy -2.006 1.21)
          (xy -2.083 1.291)
          (xy -2.156 1.374)
          (xy -2.226 1.461)
          (xy -2.293 1.55)
          (xy -2.356 1.642)
          (xy -2.415 1.736)
          (xy -2.47 1.832)
          (xy -2.522 1.931)
          (xy -2.57 2.031)
          (xy -2.62 2.15)
          (xy -3.55 2.15)
          (xy -3.55 -0.35)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd custom (at 0.0 3.2) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 3.55 0.35)
          (xy -3.55 0.35)
          (xy -3.55 -2.15)
          (xy -2.62 -2.15)
          (xy -2.57 -2.031)
          (xy -2.522 -1.931)
          (xy -2.47 -1.832)
          (xy -2.415 -1.736)
          (xy -2.356 -1.642)
          (xy -2.293 -1.55)
          (xy -2.226 -1.461)
          (xy -2.156 -1.374)
          (xy -2.083 -1.291)
          (xy -2.006 -1.21)
          (xy -1.926 -1.133)
          (xy -1.844 -1.058)
          (xy -1.758 -0.987)
          (xy -1.67 -0.92)
          (xy -1.579 -0.856)
          (xy -1.485 -0.795)
          (xy -1.39 -0.739)
          (xy -1.292 -0.686)
          (xy -1.192 -0.637)
          (xy -1.09 -0.592)
          (xy -0.987 -0.551)
          (xy -0.882 -0.515)
          (xy -0.775 -0.482)
          (xy -0.668 -0.454)
          (xy -0.559 -0.43)
          (xy -0.45 -0.41)
          (xy -0.339 -0.395)
          (xy -0.229 -0.384)
          (xy -0.118 -0.377)
          (xy 0.0 -0.375)
          (xy 0.118 -0.377)
          (xy 0.229 -0.384)
          (xy 0.339 -0.395)
          (xy 0.45 -0.41)
          (xy 0.559 -0.43)
          (xy 0.668 -0.454)
          (xy 0.775 -0.482)
          (xy 0.882 -0.515)
          (xy 0.987 -0.551)
          (xy 1.09 -0.592)
          (xy 1.192 -0.637)
          (xy 1.292 -0.686)
          (xy 1.39 -0.739)
          (xy 1.485 -0.795)
          (xy 1.579 -0.856)
          (xy 1.67 -0.92)
          (xy 1.758 -0.987)
          (xy 1.844 -1.058)
          (xy 1.926 -1.133)
          (xy 2.006 -1.21)
          (xy 2.083 -1.291)
          (xy 2.156 -1.374)
          (xy 2.226 -1.461)
          (xy 2.293 -1.55)
          (xy 2.356 -1.642)
          (xy 2.415 -1.736)
          (xy 2.47 -1.832)
          (xy 2.522 -1.931)
          (xy 2.57 -2.031)
          (xy 2.62 -2.15)
          (xy 3.55 -2.15)
          (xy 3.55 0.35)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
)