(footprint KXOB25-14X1F (layer F.Cu) (tedit 63FF73D6)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "KXOB25-14X1F" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad V+ smd rect (at -10.4 0.0 90.0) (size 7.4 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad V- smd rect (at 10.4 0.0 90.0) (size 7.4 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user "+" (at -8.89 1.778) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "-" (at 6.604 1.524) (layer F.SilkS))
)