(module MOLEX_1053112302 (layer F.Cu) (tedit 61B7CE0E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.065 -3.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_1053112302 (at 7.05 6.793 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.25 1.34) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -2.17 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.6) (layers *.Cu))
  (pad S2 thru_hole circle (at 4.67 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.6) (layers *.Cu))
  (fp_text user PTH~D1.2~+/-~0.05 (at -3.16 8.4) (layer F.Fab))
  (fp_text user PTH~D1.6~+/-~0.05 (at -3.16 9.3) (layer F.Fab))
  (fp_text user NPTH~D1.3~+/-~0.05 (at -3.16 10.2) (layer F.Fab))
)